/*
  Thrustmast A-10 Throttle Calibration Tool - Output/Configuration file.
*/


FW_Checksum    = 0x0091F60E; // 00..02
SerialNum      = 0x00303030; // 03..06
TestPrgStatus  = 0x00;   // 07

TrimCenDZ      = 0x8D;   // 18

Standard_DZ_SX = 0x5;   // 20  Origionaly 10, changed to 5 for thumbstick sensor
Standard_DZ_SY = 0x5;   // 21  Origionaly 10, changed to 5 for thumbstick sensor
Standard_DZ_T  = 0x09;   // 22
Standard_DZ_LT = 0x01;   // 23
Standard_DZ_RT = 0x01;   // 24

Idle_Btn_Start = 0x8DE2; // 26-27
Idle_Btn_Stop  = 0x9BC5; // 28-29

Initial_Min_SX = 0x8000; // 30-31
Initial_Min_SY = 0x8000; // 32-33
Initial_Min_T  = 0x5880; // 34-35
Initial_Min_LT = 0x076D; // 36-37
Initial_Min_RT = 0x068B; // 38-39

IdleSize_LT    = 0x2A15; // 40-41
IdleSize_RT    = 0x296D; // 42-43

MultShifts_SX  = 0x07;   // 44
MultShifts_SY  = 0x07;   // 45
MultShifts_T   = 0x07;   // 46
MultShifts_LT  = 0x07;   // 47
MultShifts_RT  = 0x07;   // 48

MultInit_SXP   = 0xF3;   // 50
MultInit_SXN   = 0x90;   // 51
MultInit_SYP   = 0xBF;   // 52
MultInit_SYN   = 0xFB;   // 53
MultInit_TP    = 0x39;   // 54
MultInit_TN    = 0xDE;   // 55
MultInit_LT    = 0xB1;   // 56
MultInit_RT    = 0xB0;   // 57

Center_Area    = 0x1000; // 58-59

Center_Reduc   = 0x04;   // 60
Center_Shift   = 0x03;   // 61
Center_BM      = 0x03;   // 62

nIdle_Btn_Start_Ratio = 33;
nIdle_Btn_Stop_Ratio  = 120;

